The Xbee is coing on the terminal, and here is how we code it:

For the XBEE on the controller:

+++

ATRE

ATID 3001

ATMY 1

ATDH 0

ATDL 2

ATD0 3

ATD1 3

ATD2 3

ATD3 3

ATD4 3

ATIC F

ATWR

For the XBEE on the tank:

+++

ATRE

ATID 3001

ATMY 0

ATDH 1

ATDL 2

ATD0 4

ATD1 4

ATD2 4

ATD3 4

ATD4 4

ATIC F

ATWR